  (Alteon AceNIC/3Com 3C985/NetGear GA620 ギガビットのサポー
  ト)
  Alteon AceNIC、3Com 3C985(B)、NetGear GA620、SGI Gigabit 
  あるいは Farallon PN9000-SX PCI ギガビットイーサネットアダ
  プタを持っている場合は、ここで Y と答えてください。このド
  ライバは Junbo Frame オプション (9000 バイト/フレーム) を
  使うことを考慮していますが、そのためには今使用しているスイッ
  チでも、Jumbo Frame が扱えることが必要です。Jumbo Frames 
  を有効にするために、ifconfig ラインに `mtu 9000' を追加し
  てください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。これは
  推奨します。このモジュールは acenic.o と呼ばれています。

  <高橋潤子>

