  (QIC-02 テープ・ドライブを有効にします)
  非 SCSI タイプのテープ・ドライブをお持ちなら、Y と答えてく
  ださい。またはこのドライバをモジュール (必要に応じて動作中
  のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード) としてコ
  ンパイルしたいなら、ここで M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を御覧ください。
  モジュール名は tpqic02.o です。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>

