  (Miro PCM20 Radio のサポート)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答えてください。こ
  れを動作させるためには、(低水準サウンド・ドライバに加えて)
  "ACI mixer (miroPCM12/PCM20)" に Y と答える必要があります。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインタは 
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上で見つけられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読
  んでください。モジュール名は radio-miropcm20.o です。

  <山縣, 中村（幸）(2.2.8 更新), 武井(2.4.0更新)>
