  (AEC62XX チップセットサポート)
  このドライバは、1 つの割り込みを共有して、最高 4 つの EIDE 
  デバイスを追加することができます。このアドオンカードは、ブー
  ト可能な PCI UDMA コントローラです。このカードを正常に初期
  化できない場合があるので正常に初期化するためには、"Use DMA 
  by default when available" で、Y と答えます。

  ATP850U/UF は、UltraDMA 33 チップセットベースです。
  ATP860 は、UltraDMA 66 チップセットベースです。
  ATP860M(acintosh) バージョンは、UltraDMA 66 チップセット
  ベースです。

  drivers/ide/aec62xx.c の最初のほうを読んでください。ここで 
  Y と答える場合は、"Use DMA by default when available" にも 
  Y と答えてください。

  <高橋潤子>

