  (ESI JetEye PC dongle)
  Extended Systems JetEye PC dongle 用に有効にしたいなら、こ
  こで Y と答えてください。モジュールとしてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。ESI dongle は通常の 9 ピン・シリアル・ポート
  ・コネクターに接続され、現在 IrTTY で使われるだけです。ESI
  dongle を有効にするには、"irattach -d esi" として irattach
  をスタートさせる必要があります。

  <山縣,福島(2.2.15)>

