  (標準SCSI優先順位)
  PCの世界や、大抵の新しいSCSI BIOS setupでは、SCSIハードディ
  スクはSCSI-id (物理番号：pun) の低い順に、DOSやそれに似た
  OSでいうところのドライブC:からドライブ番号を与えられます。
  しかし、ANSI SCSI標準の文書を見てみるとどうもこれはおかし
  いようです。SCSI標準によれば、優先順はID 7が最高でID 0が最
  低であるというハードウェアの順列に従うことになっています。
  今日でもホストアダプターにSCSI ID 7がデフォルトで割り当て
  られているのはそのためです。SCSI標準によればドライブ番号は
  その優先順を表すことになっています。C:は最高の優先度を与え
  られたハードディスクそのもの、またはその上のパーティション
  の一つでなければなりません。したがって、C:ドライブはID 0で
  はなく(例えば)ID 6でなければならないのです！ IBM-BIOSや、
  工業用プロセス制御マシン (例えばリアルタイムOSのLynxOSや
  OS9を載せたVME CPU)はこのSCSI標準に準拠しています。

  もしあなたが、MCAマシン上でDOSやOS/2等と同じようなドライブ
  割り当て方式 (それはつまり、SCSI標準準拠ということですが) 
  をLinux上でも使いたいのなら、ここでYと答える必要があります。
  また、古いIBM-MCA-SCSIドライバ (1997年6月以前のリリースで、
  バージョン2.00以前のもの) との互換性を保ちたいなら、やはり
  ここでYと答える必要があります。

  最近のSCSI BIOSのように最も小さいSCSI IDをC:ドライブに割り
  当てるという、標準には準拠しないものの今日のPCの世界で共通
  に広く使われている方式を取りたいのなら、ここでNと答えなく
  てはなりません。よくわからなければYと答えてください。

  <川合>

