  (PnP ベースの Yamaha OPL3-SA2 と SA3 カードのサポート)
  Yamaha サウンドチップセット、または "SAx" (実際は SA3) ベー
  スのカードを持っている場合は、ここで Y または M と答えてく
  ださい。カードを設定するための詳細は 
  <file:Documentation/sound/OPL3-SA2> を読んでください。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "opl3sa2=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mssio>,
  <mpuio>" を追加しなければなりません。

  <高橋潤子>

