  (SF16FMI Radio を有効にします)
  これらの FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答えてください。
  カーネルにドライバをコンパイルし、カードが PnP カードでな
  ければ、カーネルコマンドライン (I/O アドレスは 0x284 また
  は 0x384) で "sf16fm=<io>" を追加する必要があります。

  ラジオカードを制御するには、Video for Linux API 互換のプロ
  グラムを使用する必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から WWW 
  上でみつけられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルする場
  合は、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を
  読んでください。モジュール名はradio-sf16fmi.o です。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

