  (COSA/SRP 同期シリアルボードのサポート)
  COSA と SRP の同期シリアルボードのドライバです。これらのボー
  ドを使うことで Linux マシンは base-band モデムや X.24,
  V.24, V.35, V.36 を使った他のデバイスと同期接続できるよう
  になります。ボードはキャラクタデバイス、同期 PPP ネットワー
  クデバイス、もしくは Cisco HDLC ネットワークデバイスとして
  動作します。

  実際に COSA や SRP のボードを使うには、ユーザ空間で作動す
  るプログラムを使ってファームウェアをボードにダウンロードし
  なくてはなりません。詳細な情報は 
  http://www.fi.muni.cz/~kas/cosa/ から得られます。(ユーザ空
  間で動くユーティリティについてのポインタを含みます。) また、
  drivers/net/cosa.c の最初にあるコメントからもボードやドラ
  イバ自身についての情報を得られます。

  このドライバはモジュール (必要に応じてカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) とすることもできます。モジュー
  ルの名前は cosa.o です。モジュールについての情報は 
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <井上>


