  (Bonding ドライバのサポート)
  複数のイーサネットチャネルを '束ね' たい場合は、Y または 
  M と答えてください。これは Cisco では 'Etherchannel'、Sun 
  では 'Trunking'、Linux では 'Bonding' と呼ばれます。

  コンピュータに、2 つのイーサネットカードを接続している場合、
  このドライバを使って 1 つの倍速接続のように動作させること
  ができます。当然これは、他端でも Bonding Linux ドライバの
  ようなものか、Cisco 5500 スイッチあるいは SunTrunking 
  SunSoft ドライバのいずれかかでなくてはなりません。

  これは EQL ドライバに似ています。しかし、シリアルラインの
  代わりにイーサネットセグメントをマージします。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュールとしてコンパイルしたい場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。モジュー
  ルは、bonding.o と呼ばれます。

  <高橋潤子>

