  (AT&T WaveLAN & DEC RoamAbout DS のサポート)
  Lucent WaveLAN (以前は NCR と AT&T; または DEC RoamAbout
  DS) は無線周波数 900 MHz と 2.4 GHz を用いた無線 LAN (イー
  サネットに似た無線のローカル・エリア・ネットワーク) です。

  このドライバは WaveLAN カードの ISA 版をサポートしています。
  PCMCIA (PC-card) ハードウェア用の別のドライバは David Hinds
  の pcmcia-cs パッケージ (置き場所はファイル 
  <file:Documentation/Changes> を見てください) から入手できま
  す。

  Linux で ISA WaveLAN カードを使いたいなら、Y と答え
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から得られる 
  Ethernet-HOWTO をお読みください。いくらか特定の情報は
  <file:Documentation/networking/wavelan.txt> とソース・
  コード <file:drivers/net/wavelan.p.h> にあります。

  また 
  <http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html>
  から入手できる無線ツール・パッケージも必要になるでしょう。
  そこに含まれているマニュアル・ページを御覧ください。

  このドライバはモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。
  モジュール名はwavelan.o です。モジュールとしてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え <file:Documentation/modules.txt>、
  加えて <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を
  お読みください。

  <山縣, 福島(2.2.2), 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

