  (ICN 2B と 4B のサポート)
  これによって ICN というドイツの会社で造られた 2 種類の 
  ISDN カードがサポートされるようになります。2B はふたつの B 
  チャンネルの単一 ISDN 回線用の標準のバージョンで、4B は 2 
  本の ISDN 回線をサポートします。このカードを動作させるには
  追加のファームウェアが必要です。それは別々に配布されるユー
  ティリィティーを使ってカードにダウンロードしなければなりま
  せん。詳細は Documentation/isdn/README と README.icn をお
  読みください。

  これをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいなら、こ
  こで M と答えDocumentation/modules.txt をお読みください。
  モジュール名は icn.o です。

  <山縣>


