NPIPE の X.25 プロトコルサポート)
  WANPIPE カードで X.25 のネットワークに接続しようと考えてい
  るなら Y と答えてください。その場合上にある "CCITT X.25
  Packet Layer" と "LAPB Data Link Driver" にも Y と答えなく
  てはなりません。N とすると X.25 のサポートは組み込まれず、
  16KB カーネルメモリを節約します。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>

