  (Audio Excel DSP 16 (MPU401 エミュレーション))
  あなたのオーディオ・カードで MPU-401 midi インターフェース
  をエミュレートしたいなら Y と答えてください。質問 "MPU-401
  support" に Y と答える必要があります。

  aedsp16 の MPU-401 support の I/O ベース・アドレスは、
  質問 "MPU-401 support" で選んだものと同じであることに注意
  すべきです。このドライバをモジュールとして使っているなら、
  MPU I/O ベース・アドレスをパラメタ 'mpu_base=0xNNN' で指定
  しなければなりません。

  <山縣>
