  (Matrox G100/G200/G400/G450/G550 サポート)
  Matrox G100、G200、G400、G450、あるいは G550 ベースのビデ
  オカードを持っている場合は、ここで Y と答えてください。
  "Advanced lowlevel driver options"を選択している場合、8 
  bpp packed pixel、16 bpp packed pixel、24 bpp packed pixel、
  32 bpp packed pixel を チェックしなければなりません。また、
  フォント幅が 8 ではないフォントを使うこともできます。

  G400 のセカンダリヘッドのサポートが必要な場合、キャラクタ
  デバイスセクションで "I2C support" と "I2C bit-banging 
  support" に最初に Y と答え、次にフレームバッファセクション
  で "Matrox I2C support" と "G400 second head support" に 
  Y と答えてください。

  G450 または G550 のセカンダリヘッドのサポートが必要な場合
  は "Matrox G450/G550 second head support" に Y と答えてく
  ださい。

  <高橋潤子>

