  (NIC レジスタのために PCI 共有メモリを使用)
  チューリップの PIO (プログラムされた I/O ポート) を経由す
  るのではなく、NIC レジスタのために PCI 共有メモリを使用し
  ます。高速ですが、メインボードがメモリコントローラのタイミ
  ングの問題を抱えているなら、はっきりとしないバグを出すこと
  になります。よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

