  (ジョイスティックのサポート)
  ジョイスティック、6dof コントローラ、ゲームパッド、ステア
  リング・ホイール、ウェポン・コントロール・システムなどを
  お持ちなら、これらのコントローラを使用するための一般的な
  サポートを有効にするには、ここで Y と答えます。また、ハー
  ドウェアに固有なドライバの質問で少なくともひとつ Y または
  M と答える必要があります。このオプションによりコントロー
  ラを /dev/input/jsX デバイスとして利用できるようになります。
  詳細と必要になるジョイスティック・パッケージの場所を含んだ
  Documentation/joystick.txt をお読みください。

  <山縣, 中村（幸）(2.2.14 更新), 武井(2.4.0更新)>
