  (USB ジョイスティックのサポート)
  USB HID ジョイスティックかジョイパッドを、キャラクタデバイス
  13:0+ - /dev/input/jsX として使いたい場合に Y としてください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は joydev.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
