  (Crystal CS4232 ベース (PnP) カードのサポート)
  プラグアンドプレイのプロトコルを使用する Crystal CS4232 
  チップセットベースのカードを持っている場合は、ここで Y と
  答えてください。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "cs4232=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mpuio>,
  <mpuirq>" を追加しなければなりません。

  このカードの設定するための詳細は 
  Documentation/sound/CS4232 を見てください。

  <高橋潤子>

