  (USB - シリアル変換器のサポート)
  シリアルポートへと変換する USB 機器を USB バスにつなげたい
  場合には、ここで Y と答えてください。対応機器は
  Tech WhiteHEAT のマルチポート USB - シリアル変換器、
  Handspring Visor 用の FTDI, Keyspan USB - シリアル変換器で
  す。ここを Y にする以外にも、下にある対応機器用のドライバ
  でも Y としてください。その他の機器を使うなら、下の
  "USB Generic Serial Driver" にも Y と答えてください。

  より詳しい情報は Documentation/usb/usb-serial.txt を参照し
  てください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は usbserial.o になります。モジュールと
  してコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
