  (遅いパラレルポートコントロールレジスタ)
  いくつかのタイプのパラレルポートは、コントロールレジスタを
  変えてからデータ／ステータスレジスタに有効なデータがセット
  されるまでにかなり大きな遅延があります。このオプションは、
  コントロールレジスタを変えてから少しのディレイ (正確に言え
  ば1.0usec) だけ強制的に待つようにして、データが確実に得ら
  れるようにします。このオプションをオンにすることはパフォー
  マンスを大きく低下させる可能性がありますが、いくつかの非常
  に古いパラレルポート (年代ものの386マシンなどにみられます) 
  はこのオプション無しでは動かないでしょう。

  普通はNと答えておけば大丈夫です。

  <川合>


