  (Winbond W83977AF IrDA デバイス・ドライバ)
  Winbond W83977AF super-io チップセット用に IrDA を有効にし
  たいなら、ここで Y と答えてください。このドライバは Corel
  NetWinder の IrDA チップセット用に使うべきです。ドライバが
  サポートしている速度は SIR、MIR、FIR (4Mbps) です。

  モジュールとしてコンパイルしたいなら、ここで M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> をお読みください。
  モジュール名は w83977af_ir.o になります。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>

