  (古いカーネルのスタートアドレス)
  Wildfire のより大きな SRM コンソール用に空間を空けるため、
  2.4 カーネルからはカーネルのスタートアドレスが 0x310000
  から 0x810000 に変わりました。

  0.7 以降を使っているなら、どこに制御を移動するか決めるため
  に、ブートローダは ELF ヘッダを調べます。不運なことに、過
  去のブートローダ(APB や MILO)には、ELF ヘッダを調べるので
  はなく、カーネルのスタートアドレスがハードコードされていま
  す。その結果、マシンは固まってしまいます。

  壊れたブートローダを使っているなら Y としてください。そう
  でないか、Wildfire 上で動かしたいなら N としてください。

  <武井>
