  (MTD のパーティションの分割のサポート)
  フラッシュチップを多数の "パーティション" に分割する必要が
  あり、それぞれが別々の MTD デバイスとして見えるようなデバ
  イスにしたいなら、このオプションを指定しなくてはなりません。
  よく分からない場合は Y と答えてください。

  注意：上記の説明と異なって見えるかもしれませんが、
  DiskOnChip デバイスではこのオプションを必要としません。上
  の説明は NFTL で "デバイス" を分割するということとは異なり
  ます。NFTL の場合、1 つのブロックデバイスをパーティション
  に分割する普通のやり方を使います。

  <高橋潤子>

