  (Basic SNMP-ALG のサポート)
  このモジュールは、SNMP ペイロードのための Application Layer 
  Gateway (ALG) を実装します。NAT との組み合わせによって、
  ネットワーク管理システムが、互いに衝突するアドレスを持つ
  複数のプライベートネットワークにアクセスできるようにします。
  IP-layer NAT マッピングとマッチさせるために、SNMP ペイロー
  ド内部の IP アドレスを修正することによって動作します。

  これは RFC 2962 に記述されている、SNMP-ALG の "basic" 形式
  です。

  モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。よく分からない
  場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

