  (NFTL (NAND Flash Translation Layer) のサポート)
  これは M-Systems' の DiskOnChip デバイス上に使われる NAND 
  フラッシュ変換層に対するサポートを提供します。それは、
  512-byte のセクタのブロックデバイスをエミュレートするフラッ
  シュデバイス上で疑似ファイルシステムを使用し、"normal" ファ
  イルシステムの上に置きます。もし、ソフトウェア特許が法的に
  認められているところにいるなら、このコードで使われたアルゴ
  リズムが特許を取られることに気付くでしょう。アメリカでは、
  DiskOnChip のハードウェア上でだけこの機能の使用が許されて
  います。但し GPL の条件の下では、必要があるときはコードを
  コピー・修正・配ると言うことは許されています。使わないでく
  ださい。

  <高橋潤子>

