  (AX.25 用 Z8530 SCC ドライバ)
  これらのカードは他のコンピュータと通信するために Linux box 
  をアマチュア無線に接続するのに使用されます。お使いになりた
  いなら、Documentation/networking/z8530drv.txt と
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる
  AX25-HOWTO を御覧ください。
  また "Amateur Radio AX.25 Level 2" の質問に Y と答えたか確
  認してください。

  これをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいなら、こ
  こで M と答えてDocumentation/modules.txt をお読みください。
  モジュール名は scc.o です。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


