  (Matrox G450 セカンドヘッドサポート)
  G450 または G550 の上で、セカンダリヘッド (2 つのモニタを
  並列していると言う意味) を使用したい場合は、ここで Y また
  は M と答えてください。

  モジュールとしてコンパイルする場合は、matroxfb_crtc2.o と 
  matroxfb_g450.o の 2 つのモジュールが作成されます。2 つの
  独立したディスプレイデバイスが欲しい場合は、両方のモジュー
  ルが必要になります。

  このドライバは、モニタモードでスタートし、現在では TV モー
  ドでの出力をサポートしません。プライマリとセカンダリのヘッ
  ドの出力をスワップするために、matroxset ツール 
  (<ftp://platan.vc.cvut.cz/pub/linux/matrox-latest/> から取
  得可能) を使用する必要があります。セカンダリヘッドドライバ
  は、常に 640x480 解像度でスタートします。変更するためには 
  fbset を使用しなければなりません。

  たいていの G550 カード上でのアナログの出力は、セカンダリヘッ
  ドであることに注意してください。使用するためには、ここで 
  Y と答える必要があります。

  セカンダリヘッドは、16 か 32 bpp のパックドピクセルだけを
  サポートすることを忘れてはいけません。カーネルにコンパイル
  することは良いことです。ドライバが、一般のペインティングの
  手続き (セカンダリヘッドが加速エンジンを使用しません) を使
  用するので、いくつかのフォント幅しか使用できません。

  <高橋潤子>

