  (USB Handspring Visor ドライバ)
  Handspring Visor, Palm m500, Palm m505 を USB クレイドル
  経由で接続したい場合、Y と答えてください。このドライバを
  使う際のさらなる情報は、<http://usbvisor.sourceforge.net/>
  を参照してください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は visor.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 山田(2.4.6 更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

