  (MTRR サポート)
  インテル P6 ファミリープロセッサ (Pentium Pro・Pentium II 
  以降の) 上のメモリタイプ範囲レジスタ (MTRR) は、プロセッサ
  がメモリへアクセスする範囲を制御するために使うことが可能で
  す。もし PCI/AGP バス上のビデオ (VGA) カードを持っているな
  ら、この機能が最も有用です。"write combinig" は、書き込み
  転送時に PCI/AGP バスが占有しないように、書き込み転送を結
  合してより大きな転送となるようにします。これは画像の書き込
  み処理の性能を 2.5 倍以上向上させることができます。ここで 
  Y と答えると、プロセッサの MTRRを操作するために使われ、
  /proc/mtrr ファイルを作ります。X サーバを使う場合、普通は
  これを有効にします。

  他のプロセッサ上のレジスタが、簡単にサポートできるように、
  コードには汎用的なインタフェースを持っています：

  Cyrix 6x86、6x86MX と M II プロセッサは、MTRR によく似た機
  能性を供給するアドレス範囲レジスタ (ARRs) を持っています。
  ARR は MTRR をエミュレートするために使われます。AMD K6-2 
  (stepping 8 以上) と K6-3 プロセッサは、2 つの MTRR を持っ
  ています。Centaur C6 (WinChip) は、"write combinig" するこ
  とを許可し、8 つの MCR を持っています。これらのプロセッサ
  は、このコードによってサポートされているので、Y と答えるこ
  とに意味があります。

  ここで Y と答えると、2 つめの CPU の設定を行わないバグを持
  つ SMP BIOS の問題の解決を行うこともできます。これはさまざ
  まな問題に関係があるので、ここで Y と答えるのは良いことです。

  もしマシンに MTRR がなくてもカーネルに約 9KB を加えるだけ
  だから、ここで Y と答えても良いでしょう。

  詳細は、<file:Documentation/mtrr.txt> を参照してください。

  <高橋(潤)>

