  (IDE/ATAPI テープドライブのサポート)
  ATAPI プロトコルを使う IDE テープドライブを持っているなら 
  Y と答えてください。ATAPI は IDE テープと CD-ROM ドライブに
  使われている SCSI に似た新しいプロトコルです。SCSI のテー
  プドライブを持っているのならここは N と答えても構いません。

  OnStream DI-30 テープドライブを使っているなら、Y としてく
  ださい。(SC-30 や SC-50 は SCSI サポートですが)、これは
  SCSI プロトコルでは動きません。

  ここで Y と答えると、ブート時にテープドライブは他の IDE ド
  ライブと同様に "hdb" とか "hdc" などのように認識され、"ht0"
  のようなキャラクタデバイス (dmesg でブート時のメッセージを
  見てください。) にもマップされます。使用法について 
  <file:drivers/ide/ide-tape.c> と 
  <file:Documentation/ide.txt> を必ず調べてください。

  このドライバーをモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、M と答えて <file:Documentation/modules.txt> を読んでく
  ださい。このモジュールは ide-tape.oと呼ばれます。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

