  (IDE/ATAPI テープドライブのサポート)
  ATAPI プロトコルを使う IDE テープドライブを持っているなら 
  Y と答えてください。ATAPI は IDE テープと CDROM ドライブに
  使われている SCSI に似た新しいプロトコルです。SCSI のテー
  プドライブを持っているのならここは N と答えても構いません。

  OnStream DI-30 テープドライブを使っているなら、Y としてく
  ださい。(SC-30 や SC-50 は SCSI サポートですが)、これは
  SCSI プロトコルでは動きません。

  ここで Y と答えると、ブート時にテープドライブは他の IDE ド
  ライブと同様に "hdb" とか "hdc" などのように認識され、
  "ht0"のようなキャラクタデバイス (dmesg でブート時のメッセー
  ジを見てください。) にもマップされます。使用法について 
  drivers/ide/ide-tape.c と Documentation/ide.txtを必ず調べ
  てください。

  このドライバーをモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、M と答えてDocumentation/modules.txt を読んでください。こ
  のモジュールは ide-tape.oと呼ばれます。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>
