  (RAID-1 (ミラーリング) モード)
  お互いの正確なコピーになっているいくつかのディスクで構成さ
  れる RAID-1を設定します。ミラー失敗のイベント時には、RAID 
  ドライバはそのセットの利用可能なミラーを使用しつづけ、カー
  ネルの高レベルへ複数のデバイスが存在しないというエラーを出
  力します。N ドライブによるセットの場合、利用可能な領域は 1 
  つになります。そして、(N - 1) 個のドライブの故障に耐えます。

  Linux 上のソフトウェア RAID についての情報は
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から得られる
  Software-RAID mini-HOWTO に記載されています。ユーザーのユー
  ティリティ raidtools のサポートを得るときにも、そちらを確
  認してください。

  もし、あなたが上記のような RAID-1 構成を使用したいのなら、
  Y と答えてください。このコードは、raid1.o と呼ばれるモジュー
  ルとしても、利用できます。(動作中のカーネルに、いつでも組
  み込んだり取り外したりできるコード) もし、モジュールとして
  コンパイルしたいならば、ここで M と答え 
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  わからなければ、Y と答えてください。

  <大西, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

