  (AtariネイティブSCSIのサポート)
  組み込みのNCR5380 SCSIコントローラ付きのAtari (TT, Falcon,
  ...)  を持っているなら、そのサポートのためにここでYと答え
  てください。もちろんそれと互換性のあるSCSIコントローラ(例え
  ばMedusa)の場合もそうです。このドライバはまた、モジュール 
  (実行中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外したりできる
  コード) にすることも可能です。その場合のモジュールは
  atari_scsi.oです。このドライバーをモジュールとしてコンパイ
  ルしたいなら、ここではMと答えてDocumentation/modules.txtを
  読んでください。このドライバはNCRの組み込み方法として、TTス
  タイル (別のDMAを使う)と、Falconスタイル (ST-DMAを使用し、
  ACSIを置き換える) の両方をサポートしています。ただし、
  Hades (DMAなし) のような別の方法はサポートしていません。

  <川合>


