  (MTD デバイスにブロックデバイスのアクセスをキャッシュする)
  フラッシュチップの大半は、イレースサイズが大き過ぎるのでブ
  ロックデバイスには使えませんが、RAM チップを使ってブロック
  単位のアクセスを行うことができます。ブロックデバイスはこの
  機能を実行している MTD デバイスを使用します。

  今のところ、Journalling Flash File System(s) をマウントす
  る場合には、MTD デバイスのハンドルを取得することも必要にな
  ります (JFFS と JFFS2 は mtdblock デバイスの機能はどれも実
  際には使用していません)。

  将来は、フラッシュチップ上の read/erase/modify/write とい
  うサイクルは、より小さなブロックサイズをエミュレートできる
  よう拡張されるかもしれません。言うまでもなく、これは非常に
  危険ですが、ほとんど書き込まれないファイルシステムには役立
  てることができます。

  これを選択した場合、DiskOnChip デバイスでは使えません。その
  代わりに、NFTL サポート (CONFIG_NFTL) を可能にしてください。

  <高橋潤子>

