  (9600 ボー FSK G3RUH modulation 用サウンド・カード・モデムのサポート)
  このオプションで G3RUH 基準に互換な 9600 ボー FSK モデムに
  soundmodem ドライバが有効になります。demodulator にチャン
  ネル当りPentium 75 CPU の CPU パワーの約 4% が必要です。必
  要なら 1200 ボーAFSK と 9600 ボー FSK の両方に Y と答える
  ことができます。(しかし明かに、他端が何であるか解釈できる
  かに依存しているので、同時にひとつのプロトコルを使えるだけ
  です。)

  <山縣>


