  (CPU アイドル・コールします)
  カーネルのアイドル・ループ内で APM CPU アイドル/CPU ビジー・
  コールを有効にします。アイドル状態のとき、CPU クロックを下
  げるような省電力を一層促進することのできる計算機もあります。
  ある時間 (例えば、333 mS) のアイドル・ループの後、アイドル・
  コールされます。ブート時や CPU がアイドル状態になるとハン
  グ・アップする計算機もあります。(CPU を複数個搭載した計算
  機では、このオプションは無効です。)

  <山縣>


