  (Mitsumi CD-ROM の I/O ベースアドレス)
  ここでドライバが使用する I/O ベースアドレスのデフォルト
  値を指定することができます。この設定はカーネルのブート
  時 (または "Standard Mitsumi CD-ROM support" に M と答え
  ていた場合はモジュールのロード時) に "mcd=" パラメータ
  を渡すことで変更できます。

  <中村（幸）>

