  (シリアルポート上のコンソールのサポート)
  ここで Y と答えると、シリアルポートをシステムコンソールと
  して使うことができるようになります(システムコンソールは、
  全てのカーネルメッセージと警告を受けとるもので、また、シン
  グルユーザモードでログインできるデバイスです)。端末かプリ
  ンタがシリアルポートに接続されている場合に有用です。

  ここで Y と答えても、現在ご覧の仮想端末(/dev/tty0)が依然と
  してデフォルトのシステムコンソールとして使われます。しかし、
  これは例えば"console=ttyS1"といったカーネルコマンドライン
  オプションで変更することができます。(起動時にカーネルにオ
  プションを渡す方法は、"man bootparam" するか、使用するブー
  トローダ(lilo や loadlin など)のドキュメントを参照してくだ
  さい。)

  マシンに VGA カードがなくてここで Y と答えた場合、カーネル
  は自動的に最初のシリアルラインである /dev/ttyS0 をシステム
  コンソールとして使うようになります。

  よくわからなければ N と答えてください。

  <乙川, 武井(2.4.0更新)>
