  (Yamaha OPL3-SA1 オーディオコントローラ)
  このチップを使っている場合は、通常マザーボード組み込みであ
  る Yamaha OPL3-SA1 サウンドチップを持っている場合は、ここ
  で Y または M と答えてください。詳細は 
  <file:Documentation/sound/OPL3-SA> を読んでください。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "opl3sa=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mpuio>,
  <mpuirq>" を追加しなければなりません。

  <高橋潤子>

