  (AX.25 用 Z8530 SCC ドライバ)
  これらのカードは他のコンピュータと通信するために Linux box 
  をアマチュア無線に接続するのに使用されます。お使いになりた
  いなら、<file:Documentation/networking/z8530drv.txt> と 
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できる
  AX25-HOWTO を御覧ください。
  また "Amateur Radio AX.25 Level 2" の質問に Y と答えたか確
  認してください。

  これをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいなら、こ
  こで M と答えて <file:Documentation/modules.txt> をお読み
  ください。モジュール名は scc.o です。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

