  (ITE QED-4N-S01B, Globespan IVR か、カスタムボード上のフ
  ラッシュチップマッピング)
  Integrated Technology Express, Inc (ITE) の QED-4N-S01B 評
  価ボードと Globespan IVR リファレンスボードのマッピングド
  ライバを提供します。これらのボードのフラッシュデバイスに必
  要なアドレス、長さ、バス幅、 vpp コード、追加設定を提供し
  ます。さらに、このマッピングドライバは、
  CONFIG_MTD_CSTM_MIPS_IXX_START/LEN/BUSWIDTH パラメータを設
  定することで、他のボードにも使えます。このマッピングは 1
  つの MTD デバイスにつき 1 つのパーティションを提供します。
  開始アドレスは、フラッシュの先頭アドレスからのオフセットと
  なります。長さは、ウィンドウがフラッシュの中に収まるよう、
  フラッシュデバイスの総容量よりも小さくなります。CFI と
  JEDEC の両方が呼び出されます。

  <武井>

