  (ATA/IDE/MFM/RLL のサポート)
  ここで Y と答えた場合、カーネルは ATA/(E)IDE や ATAPI
  ユニットのような低コスト大容量ストレージユニットを扱うこと
  ができるでしょう。最も一般的なケースは IDE ハードディスク
  と ATAPI CD-ROM ドライブです。

  システムが SCSI のみでこれらのインターフェースを使用して
  いない場合、N と答えることができます。

  Integrated Disk Electronics (IDE 別名 ATA-1) はハード
  ディスクのような大容量ストレージの標準的な接続方法です。
  Western Digital と Compaq Computer によって 1984 年に設計
  され、ST506 と名付けられました。ディスクの大多数は
  IDE インターフェースを使用します。

  AT Attachment (ATA) は IDE 仕様のスーパーセットです。ST506
  もまた ATA-1 と呼ばれました。

  Fast-IDE は ATA-2 (Fast ATA も同様) で、Enhanced IDE (EIDE)
  は ATA-3 です。ラージディスク (LBA 標準によって 8.4GB まで)、
  より多くのディスク (2 つから 4 つに)、テープや cdrom の
  ような他の大容量ストレージユニットのためのサポートを提供
  します。UDMA/33 (別名 UltraDMA/33) は ATA-4 で、高速 DMA
  コントローラーによって以前の ATA/IDE 標準からみると
  PIO (Programmed processor Input/Output) より高速な (そして
  CPU にやさしい) 転送モードを提供します。

  ATA Packet Interface (ATAPI) は EIDE テープデバイスや
  CD-ROM デバイスによって使用されるプロトコルで、
  SCSI プロトコルに多くの点でよく似ています。

  SMART IDE (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology)
  は、ハードウェア故障状態 (熱、アクセス時間など) の前兆を
  検出することによってデータ破壊やディスククラッシュを防ぐ
  ためにデザインされました。1995 年 6 月以降に製造された
  ディスクはこの標準に従っているかもしれません。カーネル自身
  ではこれを扱いません――しかしながら SMART パラメーター
  ディスクの状態を尋ねることができる smart のようなユーザー
  プログラムはかなりの数が存在します。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてこのドライバをコンパイルしたいなら、
  ここで M と答え <file:Documentation/modules.txt> に目を通
  してください。モジュール名は ide.o になります。

  詳細は <file:Documentation/ide.txt> を参照してください。

  よくわからなければ、Y にしてください。

  <山田, 高橋潤(2.4.15更新)>

