  (標準の ARCNet パケットフォーマット (RFC 1201) を可能にす
  る)
  このオプションを有効にすると、arc0 という仮想デバイスを通
  じて、ARCnet カードで RFC1201 が使えるようになります。
  arcether.com 製のパケットドライバまたは DOS/Windows で使用
  している大半の ODI ドライバのように、業界基準の RFC1201 を
  実装したものと通信するには、ここで、Y と答える必要がありま
  す。arc0 に関する詳細は、ARCnet のドキュメント 
  <file:Documentation/networking/arcnet.txt> を読んでくださ
  い。

  <高橋潤子>

