  (仮想端末)
  ここで Y と答えると、ディスプレイとキーボードデバイスを備
  えた端末デバイスがサポートされます。これらは「仮想」と呼ば
  れますが、これは、ひとつの物理端末の上で複数の仮想端末
  (仮想コンソールとも) を走らせることができるからです。この
  しくみは割と便利で、例えばひとつの仮想端末でシステムの
  メッセージや警告を収集し、第 2 の仮想端末をテキストモードの
  ユーザーセッションに使い、第 3 の仮想端末で X セッションを
  走らせるということを、並行して行うことが可能です。仮想端末
  を切り替えるのには特定のキーの組合わせを使います。通常は
  Alt-<F1, F2, ...> キーです。

  仮想端末の属性 (色やビープ音など) を変更するには、setterm
  コマンド ("man setterm"してください) を使います。man ページ
  console_codes(4) ("man console_codes") は、それらの属性を
  直接変更するために使用される特殊キャラクタシークエンスを
  含みます。仮想端末で使用されるフォントは setfont
  ("man setfont") コマンドで変更でき、キー割り当ては loadkeys
  ("man loadkeys") コマンドで定義されます。

  キーボードとモニタを使うには、少なくともひとつの仮想端末デ
  バイスが必要です。したがって、ここで N と答えるのは、組み
  込みシステムを設定していて、メモリを節約したいという場合だ
  けです。この場合、このようなシステムにログインするにはシリ
  アル接続経由あるいはネットワーク接続経由で行うしかありませ
  ん。

  よくわからなければ、Y と答えてください。さもないと、新しい
  輝く Linuxシステムに関わることができなくなってしまいますよ 
  :-)

  <乙川, 山田(2.4.0 更新)>

