  (IDE/ATAPI CD-ROM のサポート)
  ATAPI プロトコルの CD-ROM ドライブを持っているならば、Y と
  答えてください。ATAPI は IDE CD-ROM ドライブとテープドライ
  ブで使われている SCSI に似た新しいプロトコルです。最近では、
  NEC-260, Mitsumi FX400, Sony 55E, そして 非 SCSI の 2 倍速
  以上のドライブのような大抵の CD-ROMドライブは ATAPI を使っ
  ています。

  ここで Y と答えると、ブート時に CD-ROM ドライブは他の IDE 
  ドライブのように"hdb" や "hdc" など (dmesg によってブート
  時のメッセージを見てください) と識別されます。もし接続する
  CD-ROM ドライブがこれ一つだけならば、他の CD-ROM オプション
  には N と答えて構いませんが、"ISO 9660 CD-ROM file system
  support" には 必ず Y もしくは M と答えてください。

  注意：旧バージョンの lilo (Linux LOader) は IDE/ATAPI 
  CD-ROM を正確に扱えないので、
  <ftp://brun.dyndns.org/pub/linux/lilo/> にある lilo-16か
  それ以降のバージョンをインストールしてください。

  このドライバーをモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、M と答えて<file:Documentation/modules.txt> を読んでく
  ださい。このモジュールは ide-cd.oと呼ばれます。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15/2.4.17更新)>
