  (オフボード チップセットからのブート機能のサポート)
  通常、マザーボード組み込みの IDE コントローラ(オンボード 
  コントローラ)は ide0 と ide1 として認識されるのに対して、
  追加した PCI カード(オフボード コントローラ)は ide2 と 
  ide3 と認識されます。ここで Y と答えると オフボード コント
  ローラが ide0/1 に、オンボード コントローラが ide2/3 とい
  うように状態が反転します。この機能はオフボード コントロー
  ラに接続したドライブからブートするときに LILO のようなブー
  トマネージャの使い勝手を良くします。

  上記に説明したような反転状態で実際に使いたいならば、ここで 
  Y と答えた上で、カーネルコマンドラインオプションでも 
  "ide=reverse" と指定しないといけません。(起動するカーネル
  にどうやってオプションを渡すかについては、
  "man bootparam" としてみるか、お使いのブートローダ(lilo や
  loadlin)のドキュメントを見てください)。

  ここで Y と答えた時に注意しなくてはならないのは、デバイス
  の hd* の並びが変わり fstab や他のファイルの変更が必要にな
  るということです。

  もし迷ったら N と答えなさい。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>
