  (Specialix 製カードで DTR/RTS ピンを RTS とする)


  Specialix 製のカードは、RTS か DTR の片方しかサポートでき
  ません。ここで N と答えると、tty がソフトウェアハンドシェ
  イクモードの時に、ドライバは DTR/RTS ピンを"DTR"として使い
  ます。ここで Y と答えるか、またはハードウェアハンドシェイ
  クが ON だと、DTR/RTS ピンは常に RTS となります。詳しくは 
  Documentation/specialix.txt をお読みください。

  <乙川>


