  (ACI ミキサー (miroSOUND PCM1-pro/PCM12/PCM20 radio))
  ACI (Audio Command Interface) は miro および Cardinal
  Technologies 製のいくつかのサウンド・カード上のマイクロ
  コントローラとの通信に使われるプロトコルです。ACI の主な
  機能はミキサーを制御することと製品を識別することです。

  この Voxware ACI ドライバは現在 miroSOUND PCM1-pro, PCM12,
  PCM20 radio の ACI 機能をサポートしています。ACI は PCM20
  radio でラジオ・チューナーも制御します。これは video4linux
  miropcm20 ドライバでサポートされています (ここで M または
  Y と答え "Multimedia devices" 項内の "Radio Adapters" に
  戻ってください)。

  モジュールとしても利用できます。モジュール名は aci.o に
  なります。

  <山縣, 山田(2.4.6 更新)>

