  (シリアルポート入力ライン制御)
  シリアル (COM) ポートに接続されるジョイスティックを使用する
  つもりでしたら、Y と答えてください。ドライバの使用法につい
  ての詳細な情報は <file:Documentation/input/joystick.txt> を
  お読みください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は serport.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <山田, 高橋潤(2.4.15/2.4.17更新)>

